Университет ИТМО

*Кафедра Вычислительной техники*

*Цифровая схемотехника*

**Лабораторная работа №2**

Вариант 4

Выполнил:

студент III курса группы 2125

Припадчев Артём

Преподаватель:

Попов Р.И.

Санкт-Петербург

2014

**Цель работы:**

* Изучение языка описания аппаратуры Verilog HDL
* Знакомство с процессорной архитектурой MIPS
* Изучение процессора с многотактным исполнением команд

**Задание:** реализовать обработку внешнего сигнала прерывания.

**Ход работы**

1) Реализация модуля внешнего устройства

`timescale 1ns / 1ps

module device(

input wire IACK,

output reg IRQ

);

reg clk;

initial begin

clk = 0;

IRQ = 0;

forever

#10 clk = ~clk;

end

initial begin

repeat (15)

@(posedge clk);

IRQ = 1;

end

always@(posedge clk)

begin

if (IACK == 1)

begin

IRQ = 0;

end

end

endmodule

IRQ – запрос на прерывание; IACK – информация о начале обработки прерывания.

2) Расширение шины процессора для подключения внешнего устройства

module mips\_cpu

(

input clk,

input rst,

output IACK,


input IRQ

);

3) Добавление в datapath 32-разрядного регистра EPC для сохранения счетчика команд прерванной команды.


4) Добавление в datapath 1-разрядоного регистра Status. Если его значение 0, то можно выполнить прерывание, если он 1 – прерывание уже обрабатывается, выполнить очередное прерывание невозможно.

5) Расширение мультиплексора, подключенного к PC



3 вход мультиплексора – адрес обработчика прерывания. Он сдвигается влево на 2, т.к. при обращении к памяти идет сдвиг вправо на 2.

6) Расширение мультиплексора на первом входе ALU для возможности загрузки EPC



7) Расширение управляющих сигналов Control Unit

Входные:

* IRQ – запрос прерывания
* Stat – значение регистра Status

Выходные:

* IACK – сигнал «прерывание принято»
* EPCWrite – Разрешение записи в регистр EPC
* stat\_val – запись значения в регистр Status

8) Реализация ответа на прерывание в Control Unit на стадии выборки команды

if(IRQ & ~stat)

begin

stat\_val = 1;

IACK = 1;

#50

IACK = 0;

pc\_source = 'b11; // PC source is HANDLER\_ADDRESS

nextstate = FETCH;

EPCWrite = 1;

end

9) Расширение системы команд. Команда RET для выхода из обработчика прерывания

Код команды – 0100\_0000\_0000\_0000\_0000\_0000\_0000\_0000

Код операции – 010000

Выполнение команды:

else if (exc\_op)

begin

nextstate = FETCH;

pc\_write = 1;

pc\_source = 'b00; // PC source is alu\_out\_reg

alu\_op = 'b01; // sub op

alu\_src\_a = 'b10; // alu\_a <- EPC

alu\_src\_b = 'b01; // alu\_b <- 4

end

**Вывод:** в ходе выполнения работы исходная модель процессора была доработана реализацией обработки внешнего сигнала прерывания. Также была изучена архитектура процессора MIPS.