Отчёт по лабораторной работе № 1
Изучение электронного осциллографа

Цель работы.

Ознакомление с устройством электронного осциллографа; изучение с помощью этого прибора процессов в простых электрических цепях.

Приборы и оборудование.

1. Электронный осциллограф С1-93.
2. Звуковой генератор Г3-112.
3. Модуль "ФПЭ-09/ПИ"
4. Источник питания "ИП"
5. Комплект соединительных кабелей.

Теоретическая часть.

Электронный осциллограф - прибор, предназначенный для исследования быстропротекающих процессов в электрических цепях.
На экране электроннолучевой трубки осциллографа можно получить графическое изображение зависимостей двух видов временных у = f(t) и функциональных у = f(x).

Блок-схема осциллографа	

Результаты измерений.

1. Исследование синусоидального сигнала.
Частота, Гц	Напряжение, В	Амплитуда, В	Период, мс	
100	3,460	5	8	
500	3,457	5	1,64	
106	10,472	9	780·10-6	

2. Исследование импульсного сигнала.
Частота, Гц	Напряжение, В	Длительность импульсов, мс	Период, мс	
100	2,552	0,42	8,1	

3. Векторное сложение колебаний.
См. листок с записями опытов (опыты 5 и 6).

4. Электрические процессы в CR-цепи.
Частота, кГц	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	
20	8,4	2,2	
30	8,0	3,0	
40	7,2	3,4	
50	6,8	3,6	
60	6,4	4,0	
70	6,0	4,0	
80	6,0	4,2	
90	5,5	4,3	
100	5,3	5,0	

5. Электрические процессы в LR-цепи.
Частота, кГц	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	
20	8,2	2,20	
30	8,8	1,70	
40	8,9	1,30	
50	9,0	1,10	
60	9,0	0,85	
70	9,0	0,80	
80	9,0	0,75	
90	9,0	0,68	
100	9,0	0,65	

Расчёты.

1. В опытах по исследованию синусоидального сигнала должна наблюдаться следующая зависимость между эффективным и амплитудным значениями напряжения: UA=2UEFF. 

2. При исследовании синусоидального и импульсного сигналов должна наблюдаться обратная зависимость между частотой генератора и измеряемым периодом: f=1/T.

3. Используя результаты исследования импульсного сигнала, найдём скважность по формуле T/.
T/ = 8,1/0,42  19,3.

4. Построим таблицы и графики зависимости коэффициента передачи цепи от частоты для опытов с цепями CR и LR. Коэффициент передачи считается как отношение выходного напряжения к входному.

 Цепь CR:

Цепь LR:

Цепь CR:

Цепь LR: