Лабораторнные работы.
Лаб. работа  N 2. (1 занятие)
Исследование эффективности метода подавления низкочастотных помех с помощью усредняющего фильтра
Цель работы - определение возможностей метода подавления низкочастотных помех с помощью линейного фильтра. 
Пусть на входе системы наблюдается смесь полезного высокочастотного сигнала и низкочастотной помехи. При этом на входе помеха по своей амплитуде в несколько сот раз превышает амплитуду сигнала. Путем линейнойй фильтрации с использованием двух видов нерекурсивного фильтра удается увеличить соотношение сигнал/шум.
1. По результатам моделирования построить зависимости:
а) соотношения сигнал/шум в выходной смеси от соотношения частот полезного сигнала и помехи; 
б) соотношения сигнал/шум на выходе от соотношения амплитуд помехи и полезного сигнала для фиксированных значений частоты помехи (например, 0,3;  0,5; 1,0;  1,5) (амплитуда помехи на входе  варьируется от заданного до 500)
2. Разработать функциональную схему устройства, выполняющего фильтрацию сигналов.
3.  Оформить отчет, в котором привести постановку задачи, полученные результаты и их пояснения.
Варианты заданий.
(Номер варианта выбирается в соответствии с номером студента по списку группы.)
№ варианта	Частота сигнала	Амплитуда сигнала	Частота помехи	Амплитуда помехи	
1	8	1	0,1-1	25	
2	10	1	0,2-1,5	30	
3	12	1	0,2-2	35	
4	15	1	0,2-2	40	
5	20	1	0,2-1,5	45	
6	25	2	0,2-2,5	50	
7	30	2	0,3-3	60	
8	5	2	0,1-1	70	
9	8	2	0,2-1,5	80	
10	10	2	0,2-2	90	
11	12	2	0,2-2	100	
12	15	2	0,2-1,5	110	
13	20	1,2	0,2-2,5	120	
14	25	1,2	0,3-3	130	
15	30	1,2	0,3-3	140	
16	5	1,2	0,1-1	150	
17	8	1,2	0,2-1,5	160	
18	10	1,5	0,2-2	170	
19	12	1,5	0,2-2	180	
20	15	1,5	0,2-1,5	190