\documentclass[a4paper] {article} 
\title{Org EVM 3}
\author{baski}
\date{april 2016}
\usepackage[warn]{mathtext}
\usepackage{subcaption}
\usepackage{float}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{indentfirst}
\usepackage{listings} 
%\usepackage{parskip}
\lstset{
	basicstyle=\footnotesize,
	breakatwhitespace=false,
	breaklines=true,
	extendedchars=\true,
	keepspaces=true,
	keywordstyle=\bfseries,
	language=C,
	numbers=left,
	numbersep=5pt,
	numberstyle=\tiny,
	showspaces=false,
	showstringspaces=false,
	showtabs=false,
	stepnumber=1,
	stringstyle=\emph,
	tabsize=8
}
\begin{document} 
\begin{titlepage}
	\centering
	{\scshape\LARGE Университет ИТМО\par}
	\vspace{0.3cm}
	{\scshape\Large Кафедра вычислительной техники\\
	\vspace{0.2cm}
	<<Организация ЭВМ и систем>>\par}
	\vspace{4cm}
	{\scshape\large Лабораторная работа №3\par}
	\vspace{6cm}
	{\large
	{\raggedright{}
    \hspace{8.5cm}Выполнили: \\
		\hspace{8.5cm}студенты гр. P3315\\
		\hspace{8.5cm}Бриль Марина\\
		\hspace{8.5cm}Бонковски Патрик\\
		\hspace{8.5cm}Преподаватель: \\
		\hspace{8.5cm}Тропченко А.Ю\\
	\par}
	\vfill
	 Санкт-Петербург\\
	2016\\}
\end{titlepage}
\section*{Задание}
 Аналого-цифровые(ADC) преобразователи
 \begin{itemize}[noitemsep]
  \item ADC преобразователь ЭВМ SAB515/535\\
  \item Измерение параметров синусоидального сигнала\\
\end{itemize}
Для заданной раскладки подготовить коды сканирования проверить ввод целых чисел и дробных в формате с плавающей точкой ввести число со знаком (-) в С51
\section*{Решение}
\subsection*{Программа 1}
\lstinputlisting{code1.c}\par
\begin{figure}[H]
 \centering
 \includegraphics[width=\textwidth]{graph1}
\end{figure}\par
\subsection*{Программа 2}
\lstinputlisting{code2.c}
\begin{figure}[H]
 \centering
 \includegraphics[width=\textwidth]{graph2}
\end{figure}\par
\section*{Вывод}
В ходе лабораторной работы была выполнена программа преобразования из аналогового сигнала в цифровой для ADC преобразователя ЭВМ SAB515/535. Также в С51 была выполнена программа измерений  параметров синусоидального сигнала
\end{document}
